***Załącznik nr 4B do SIWZ po zmianach***

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa: T.O. w Legnicy Ul. Iwaszkiewicza 5 ( Wojewódzki Szpital Specjalistyczny), 59-220 Legnica**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa wyposażenia** | **Opis wyposażenia** | **Materiał** | **ilość** | **Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) mm** |
|  | | | | | |
| 1 | Krzesło biurowe nie  gorsze niż Veris 10SFL | -podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację  wysokości siedziska.  -regulacja synchronicznego odchylania oparcia /  siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego z dodatkowymi funkcjami: wysuwu siedziska,  pochylenia siedziska / oparcia.  - kółka - miękkie do powierzchni twardych  (parkiet, panele podłogowe, pcv)  -Siedzisko profilowane z pianki wylewanej o  gęstości 80 kg/m3.  -Oparcie regulowane, wysokie z pianki wylewanej, o gęstości 80 kg/m3.  -Regulacje oparcia: regulacja wysokości, funkcja  dodatkowego pochylenia oparcia  - Maskownica oparcia – plastikowa, kolor czarny.  - podłokietnik regulowany góra-dół, regulacja | -tapicerka z tkaniny plamoodpornej poliestrowej | 2 szt |  |
| 2 | Krzesło obrotowe PU | - podstawa pięcioramienna ,na kółkach  - siedzisko i oparcie pod plecy PU  - regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego  -kółka do powierzchni twardych  - możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji  -regulowana wysokość oparcia  -podłokietniki  -kolor czarny | PU | 3 szt |  |
| 3 | Zestaw siedzisk na belce Zestaw 3 osobowy | Zestaw 3 osobowy  - metalowa malowana  - siedzisko i oparcie pod plecy z tworzywa sztucznego  - antypoślizgowa powierzchnia siedziska | Tworzywo PCV na oparciu i siedzisku | 5 szt. |  |
| 4 | Stolik okrągły | - blat płyta meblowa laminowana gr.28mm,  - krawędzie oklejone PCV 2mm  - podstawa typu postument  -postument kolor Alu |  | 6 szt. | 700x…x750 |
| 5 | Zestaw szafek  kuchennych  wiszących | - korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm melaminowanej obustronnie  - szafka wisząca z 2 drzwiami uchylnymi, pełnymi, z 3 półkami  -zamykane na klucz |  | 3 szt. | 800x300x720 |
| 6 | 1 . Regał magazynowy -  2. Regał magazynowy - | -szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany.  - cztery półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 60 mm  -dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg.  -szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany.  - cztery półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 60 mm  -dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg. |  | 1szt  1szt | 1000x450x1800  **Dodano:**  **Lub 900x….x2000**  1000x700x1800  **Dodano:**  **Lub 900x600x2000**  **Lub 1000x600x1800** |
| 7 | Krzesła z tworzywa PCV do pokoju socjalnego | -Elementy siedziska i oparcia wykonane z wysokowytrzymałościowego polipropylenu  -rama stalowa - malowana proszkowo na kolor ALU  - antypoślizgowa powierzchnia siedziska | - tworzywo PCV | 6 szt. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8  9 | Szafa do gabinetu lekarskiego  Szafa na leki do gabinetu lekarskiego | - szafa z 2 parami drzwi pełnych, dzielona w poziomie na pół  -każda część zamykana na klucz  -korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm melaminowanej obustronnie  - na stelażu metalowym wyk. z profila zamkniętego 40x24mm ze stopkami do regulacji  -wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV  - 6 półek z możliwością regulacji  -mocowane do ściany  - szafka z 2 parami drzwi,  -dzielona w poziomie na pół, górna część przeszklona, osadzona w ramie meblowej  -dolna część drzwi pełne  - każda część zamykana na klucz  -korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm melaminowanej obustronnie  - na stelażu metalowym wyk. z profila zamkniętego 40x24mm ze stopkami do regulacji  -wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV  - 6 półek z możliwością regulacji |  | 3 szt  1szt | 1000x550x2700  900x350x1800 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Szafka kuchenna stojąca z blatem | - blat kuchenny wykonany z płyty wiórowej typu postforming o grubości min. 28 mm + listwa przyścienna  - szafka z 2 drzwiami uchylnymi , 2 półki,  -na odpowiednim stelażu metalowym ze stopkami do regulacji  -zamykana na klucz  -korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm melaminowanej obustronnie |  | 1 szt | 400x600x800 |

do wszystkich szaf, szafek i regałów- ściana tylna wykonana z min 3,2mm HDF

uchwyty kolor alu ral 9006 o rozstawie minimum 128mm

wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV

szuflady na prowadnicach rolkowych